МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2016 г. N 106-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В НЕКОТОРЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со [статьей 157](consultantplus://offline/ref=B486EC3C9B2E2D89DC4B0E8C610BDBDEB831BC354F1310620AB473A680F75D9E241A24681AvElFN) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=B486EC3C9B2E2D89DC4B0E8C610BDBDEB830BF3B431810620AB473A680F75D9E241A246Fv1lEN) Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [статьей 30](consultantplus://offline/ref=B486EC3C9B2E2D89DC4B1081776787D7BA3AE2314710133551E675F1DFA75BCB645A223A59A3FC9312380BF9vAl2N) Закона Кировской области от 26.07.2001 N 10-ЗО "О Правительстве и иных органах исполнительной власти Кировской области", [постановлением](consultantplus://offline/ref=B486EC3C9B2E2D89DC4B1081776787D7BA3AE23147111B345FE075F1DFA75BCB645A223A59A3FC93123808F3vAl0N) Правительства Кировской области от 28.07.2015 N 51/417 "Об утверждении Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области":

Пункт 1 вступает в силу одновременно с распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению ([пункт 3](#P22) данного документа).

1. Утвердить [нормативы](#P42) потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в муниципальном образовании городской округ "Город Киров", установленные с применением расчетного метода, согласно приложению 1.

Пункт 2 вступает в силу одновременно с распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению ([пункт 3](#P22) данного документа).

2. Утвердить [нормативы](#P164) потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в муниципальном образовании городской округ "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, установленные с применением расчетного метода, согласно приложению 2.

2.1. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 28.05.2013 N 90-р "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", признав [пункт 1](consultantplus://offline/ref=B486EC3C9B2E2D89DC4B1081776787D7BA3AE2314E171E3156EB28FBD7FE57C963557D2D5EEAF092123809vFl5N) распоряжения утратившим силу.

2.2. Внести изменение в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 28.05.2013 N 93-р "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальном образовании "Город Киров", признав [пункт 1](consultantplus://offline/ref=B486EC3C9B2E2D89DC4B1081776787D7BA3AE2314E171D3254EB28FBD7FE57C963557D2D5EEAF092123809vFl5N) распоряжения утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением [пунктов 1](#P15) и [2](#P19), которые вступают в силу одновременно с распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о введении в действие нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению.

Министр строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области

В.М.БОГОМОЛОВ

Приложение 1

Утверждены

распоряжением

министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области

от 17 июня 2016 г. N 106-р

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ

И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

"ГОРОД КИРОВ", УСТАНОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Этажность | Норматив по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в МКД или жилого дома в месяц) |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | |
| 1.1. | 1-этажные | 0,0478 |
| 1.2. | 2-этажные | 0,0483 |
| 1.3. | 3-этажные | 0,0315 |
| 1.4. | 4-этажные | 0,0324 |
| 1.5. | 5-этажные | 0,0270 |
| 1.6. | 6-этажные | 0,0269 |
| 1.7. | 7-этажные | 0,0293 |
| 1.8. | 8-этажные | 0,0246 |
| 1.9. | 9-этажные | 0,0270 |
| 1.10. | 10-этажные | 0,0257 |
| 1.11. | 12-этажные | 0,0257 |
| 1.12. | 13-этажные | 0,0299 |
| 1.13. | 14-этажные | 0,0258 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | |
| 2.1. | 1-этажные | 0,0184 |
| 2.2. | 2-этажные | 0,0272 |
| 2.3. | 3-этажные | 0,0209 |
| 2.4. | 4-этажные | 0,0199 |
| 2.5. | 5-этажные | 0,0166 |
| 2.6. | 6-этажные | 0,0159 |
| 2.7. | 7-этажные | 0,0154 |
| 2.8. | 8-этажные | 0,0144 |
| 2.9. | 9-этажные | 0,0143 |
| 2.10. | 10-этажные | 0,0148 |
| 2.11. | 11-этажные | 0,0162 |
| 2.12. | 12-этажные | 0,0144 |
| 2.13. | 13-этажные | 0,0129 |
| 2.14. | 14-этажные | 0,0131 |
| 2.15. | 15-этажные | 0,0145 |
| 2.16. | 16-этажные | 0,0156 |
| 2.17. | 17-этажные | 0,0152 |
| 2.18. | 18-этажные | 0,0136 |
| 2.19. | 20-этажные | 0,0178 |

Приложение 2

Утверждены

распоряжением

министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области

от 17 июня 2016 г. N 106-р

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ

В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ

С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Этажность | Норматив по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в МКД или жилого дома в месяц) |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | |
| 1.1. | 1-этажные | 0,0468 |
| 1.2. | 2-этажные | 0,0494 |
| 1.3. | 3-этажные | 0,0381 |
| 1.4. | 4-этажные | 0,0308 |
| 1.5. | 5-этажные | 0,0265 |
| 1.6. | 9-этажные | 0,0272 |
| 1.7. | 9,5-этажные | 0,0259 |
| 1.8. | 10-этажные | 0,0250 |
| 1.9. | 12-этажные | 0,0267 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | |
| 2.1. | 2-этажные | 0,0187 |
| 2.2. | 3-этажные | 0,0171 |
| 2.3. | 5-этажные | 0,0169 |
| 2.4. | 9-этажные | 0,0137 |
| 2.5. | 11-этажные | 0,0150 |